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关于《不锈钢管材及管件性能优化提升迁建项目环境影响报告表》的审批意见
四川长鑫管业有限公司：

你公司报送的《不锈钢管材及管件性能优化提升迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现提出以下审批意见：

一、项目基本情况

《报告表》表明：不锈钢管材及管件性能优化提升迁建项目位于四川省乐山市沙湾区嘉农镇燎原村4组，建设性质为迁建。主要建设内容及规模：本项目为四川长鑫管业有限公司内部厂区迁建工程，不新增用地和劳动人员，将公司位于乐山市沙湾区嘉农镇齐安五组、嘉华村六组厂区的“不锈钢管材及管件性能优化提升项目”（一条不锈钢酸洗钝化生产线）整体迁至本公司沙湾区嘉农镇燎原村4组厂区，对设备进行改造并新增自动化设备，在迁入厂区建成一条酸洗钝化生产线。迁建前后产能不变，仍为年产12000吨不锈钢管材和2000万颗管件。项目总投资1000万元，其中环保投资56万元。项目已取得了乐山市沙湾区发展和改革局备案（川投资备【2603-511111-04-01-456480】FGQB-0054号），符合国家现行的产业政策。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。            

二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）严格按照《报告表》有关要求，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资，认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放。

（二）针对原厂区拆除活动，严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》中相关要求，规范各类设施拆除流程，安全处置企业遗留固体废物，确保场地无残留污染物。

（三）加强施工期环境管理。严格落实建筑施工工地扬尘污染治理要求和《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》等相关要求。严格落实“六必须、六不准”“六个百分百”的施工要求，减小施工扬尘、道路扬尘等对大气环境的影响。合理安排施工时间，优化施工平面布置，采取有效措施控制和减缓施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境及居民生活的影响。

（四）加强废水污染防治管理。全厂实行雨污分流，迁建前后项目废水种类不新增。纯水制备废水达到园区污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，由园区污水处理厂处理；除油、酸洗、钝化、中和等工艺后的清洗废水，经一体化污水处理设施处理（格栅+调节隔油池+中和除氟+絮凝沉淀）后循环使用，不外排；酸雾废气的喷淋废水经闭路循环回用，不外排；生活污水不新增。

（五）加强废气污染防治管理。严格落实“以新带老”措施，酸雾废气（硝酸雾、氟化物）：将酸洗钝化生产线设置于封闭车间内，在酸洗钝化槽的槽侧设置侧吸风装置，同时槽体上方设置蜂窝式顶抽装置，对酸雾进行联合收集（侧吸为主、顶抽为辅），收集的废气引入三级碱喷淋塔处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。业主承诺项目参照《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南》中B级绩效企业相关要求进行建设。

（六）加强噪声污染防治管理。严格按照《报告表》提出的运营期噪声污染防治措施，优化厂区平面布局，优选低噪声设备，合理布局高噪声设备，加强机械设备的日常维护，采用减震、隔声、消声等措施，降低对区域声环境的影响，合理安排作业时间，夜间（22:00至次日6:00）不生产，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（七）加强固体废物污染防治管理。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，依法分类妥善处理处置。项目不新增劳动人员，不新增生活垃圾；废RO膜交由厂家回收处理；栅渣（格栅拦截的金属碎屑等）委托有资质的接收单位处置；废槽液、废槽渣、污水处理站污泥、废原料包装桶（不锈钢酸洗钝化剂、除油剂等化学品）、废油脂等属于危险废物，分类收集暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（八）加强环境风险防控管理。严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，严格执行各项生产操作规范，加强设备设施运行管理和维护保养，切实有效防范环境风险。采取分区防渗，对酸洗生产区、污水处理设备区、危废暂存间、化学品库、废气处理设施所在区进行重点防渗处理，酸洗生产区设置30厘米高的围堰，设置一座事故应急池（位于厂区西南侧，容积30m3），事故应急处理池保持常空。制定并完善突发环境事件应急预案，并按程序报我局备案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动的，你公司应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。项目在发生实际排污之前，应按《排污许可管理条例》相关规定，申请排污许可手续。

六、请乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督管理。   

                           乐山市生态环境局       
                            2026年6月26日  

信息公开选项：主动公开

抄送：四川乐山沙湾经济开发区管理委员会，乐山市沙湾生态环境保护

综合行政执法大队，乐山市沙湾生态环境监测站，乐山市四维环保科技有限责任公司。



