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乐山市生态环境局

关于《博瑞公司年处置综合利用50万吨一般工业固废技术改造项目环境影响报告表》的

审批意见
四川博瑞再生资源综合利用有限公司：

你公司报送的《博瑞公司年处置综合利用50万吨一般工业固废技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现提出以下审批意见：

一、项目基本情况

《报告表》表明：博瑞公司年处置综合利用50万吨一般工业固废技术改造项目位于四川省乐山市沙湾区嘉农镇玉龙村3、4组，建设性质为技术改造。主要建设内容及规模：本次技改不新增建设用地，全厂固废综合利用总规模保持50万吨/年不变，主要对综合利用原料进行调整，新增一条水泥缓凝生产线。调整后年处置综合利用钢渣30万吨、滤渣10万吨、磷石膏10万吨，产品方案更新为水泥用硅质渣掺合材39.1万吨/年、粉状水泥缓凝剂10.2万吨/年、铁渣0.15万吨/年、铁粉0.20万吨/年。项目总投资300万元，其中环保投资16.5万元。项目已取得了乐山市沙湾区经济和信息化局备案（川投资备[2512-511111-07-02-919436]JXQB-0195号），符合国家现行的产业政策。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。            

二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）全面落实《报告表》提出的“以新带老”措施，系统整改厂区原有环境短板，提升环境治理水平。严格执行《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》，严禁接收危险废物、属性不明固废及不符合准入要求的磷石膏原料，建立磷石膏原料进厂核验台账，做到来源可追溯。粉状水泥缓凝剂产品须严格执行国家现行产品质量标准，不合格产品严禁出厂外销。

（二）加强施工期环境管理，认真落实《报告表》中提出的施工期废水、噪声、废气、固体废物的污染防治对策措施，减少施工过程对周边环境的影响。

（三）加强废水污染防治管理。全厂落实雨污分流、清污分流，完善厂区截洪、导流、收集设施。项目不新增生活污水，生活污水经预处理达到园区污水处理厂进水水质要求后，转运至园区污水处理厂处理；渗滤液经渗滤液收集池收集、絮凝沉淀处理后回用至搅拌工段，不外排；车辆轮胎冲洗废水经四级沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经初期雨水收集池收集、沉淀池处理后回用，不外排。常态化开展废水治理设施运维巡检，杜绝渗漏、雨水漫流造成次生污染。

（四）加强废气污染防治管理。破碎筛分工序设置于全封闭式生产厂房内，破碎区域封闭，采取“湿法破碎+布袋除尘”处理后，废气通过1根15米高排气筒排放；原料和成品装卸、堆存全部设置于全封闭式生产厂房（仅留进出口，进出口设置电动门），沿厂房内壁设置喷雾装置进行降尘；投料口三面围挡顶部遮蔽，开口面设置软帘，沿厂房内壁设置喷雾装置进行降尘；石灰筒仓设置仓顶除尘器处理；厂区道路采取洒水降尘措施。企业须严格按照无组织排放控制相关要求，加强原辅料储存、物料转移和输送、工艺过程、废气处理过程的管控，最大限度减少无组织废气的产生。
（五）加强噪声污染防治管理。优先选用低噪声设备并合理布局，优化高噪声设备布局，采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，加强厂房隔声效果，确保厂界噪声达标且不扰民。
（六）加强固体废物污染防治管理。严格遵循固废“减量化、资源化、无害化”的原则，加强对各类固体废物收集、暂存、转运、处置和综合利用的规范化环境管控。四级沉淀池底泥定期清掏，经板框压滤后作为原料回用；收尘灰作为生产原料回用；混凝沉淀池底泥应进行固废属性鉴别，鉴别前严格按照危险废物标准管控，鉴别后按鉴别结果规范处置；废机油、废油桶、废含油手套及棉纱等属于危险废物，分类收集暂存危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置。

（七）严格落实土壤和地下水污染防控措施。加强源头控制，落实分区防渗要求，对危废暂存间、四级沉淀池、磷石膏原料库、混凝沉淀池进行重点防渗；生产厂房（除重点防渗区以外）、成品临时堆场采取一般防渗；厂区道路简单防渗。加强防渗设施日常维护和检测，常态化开展防渗设施巡检、维护，及时排查修复破损点位，严防土壤、地下水污染。

（八）加强环境风险防控管理。严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，规范磷石膏贮存、转运、利用管理，规范堆存方式，严控堆存风险。配齐必要的应急处置设施及物资，健全环保设施常态化运维机制，保障治理设施稳定可靠运行，防范渗滤液泄漏、物料溢流、扬尘扩散等环境风险。制定并完善突发环境事件应急预案并按程序报我局备案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动的，你公司应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。项目在发生实际排污之前，应按《排污许可管理条例》相关规定，申请排污许可手续。

六、请乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督管理。   

                           乐山市生态环境局       
                            2026年8月14日  

信息公开选项：主动公开

抄送：四川乐山沙湾经济开发区管理委员会、乐山市沙湾区嘉农镇人民政府、乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队，乐山市沙湾生态环境监测站，四川省众诚瀚蓝科技有限公司。




