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乐山市生态环境局

关于《乐山市沙湾区蒙像建材有限公司加工生产线项目生态环境影响报告表》的审批意见
乐山市沙湾区蒙像建材有限公司：

你公司报送的《乐山市沙湾区蒙像建材有限公司加工生产线项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现提出以下审批意见：

一、项目基本情况

《报告表》表明：乐山市沙湾区蒙像建材有限公司加工生产线项目位于四川省乐山市沙湾区沙湾镇忠心村5组，建设性质为新建。主要建设内容及规模：项目在沙湾区X025峨沙路（峨眉山市界至三峨山村段）美丽乡村道路建设工程（“以下简称X025峨沙路”）配套临时用地许可范围内，建设砂石加工生产线，原料为X025峨沙路弃方，采用钢结构建筑，购置给料机、锤式破碎机、箱式破碎机、制砂机、振动筛、旋砂机等设备，采用现代化破碎、筛分、洗选工艺，年加工砂石60万吨。项目近期处置X025峨沙路（二峨山至太平垭农村道路）产生的废石，后期处置X025峨沙路剩余路段产生的废石。项目为临时配套工程，不得外购砂石进行加工，生产加工所得成品骨料全部供给乐山春达商品混凝土有限公司制成的合格商品混凝土后全部回供X025峨沙路主线工程施工使用，不得对外销售。项目总投资1000万元，其中环保投资95万元。项目已开工建设，本次为补办环评手续。

项目已取得了乐山市沙湾区发展和改革局备案（川投资备【2508-511111-04-01-749566】FGQB-0139号），符合国家现行的产业政策。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。            

二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和环境风险防范措施，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）加强废水污染防治管理。全厂实行雨污分流。初期雨水、成品渗滤液经配套收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池预处理后交周边住户用于农田施肥，不外排；洗砂废水、车间地面冲洗废水经混凝沉淀处理后循环使用，不外排；轮胎冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

（三）加强废气污染防治管理。项目生产全过程采用湿法作业，原料及成品堆场、生产车间及输送廊道等所有产尘区域全封闭并配套设置喷雾降尘设施；生产区、厂内运输道路全部硬化，及时清扫、洒水降尘；配套车辆轮胎冲洗设施，出厂车辆轮胎经冲洗后方可出厂；运输车辆加盖篷布，严控装载量与行驶车速，杜绝物料抛洒泄漏。业主承诺项目执行《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南》中B级绩效企业相关要求，严格落实重污染天气应急减排管控。

（四）加强噪声污染防治管理。严格按照《报告表》提出的营运期噪声污染防治措施，采取厂房封闭、隔声减振、选用低噪声设备及加强管理等措施，合理安排生产时间和运输时间（早上8:00-20:00），合理规划运输线路，加强运输车辆管理，通过居民区时限速、禁止鸣笛，控制和减少对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。

（五）加强固体废物污染防治管理。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，加强对各类固体废物收集、暂存、转运、处置和综合利用的规范化环境管控。生活垃圾交由环卫部门统一处理；泥饼、沉淀池沉渣收集压滤后外售有处理能力的单位处理。废机油、废油桶、废含油抹布及手套属于危险废物，分类收集暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
（六）加强地下水、土壤污染防治管理。按照《报告表》要求采取分区防渗，对危废暂存间进行重点防渗处理；加强防渗设施的日常维护及隐蔽工程泄漏检测，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止污染地下水和土壤。

（七）严格落实《报告表》提出的生态修复措施。项目用地严格按照主管部门临时用地许可范围、使用期限执行。X025峨沙路施工结束、本项目砂石加工完毕后须立即停产，及时拆除全部临时建筑设施和相关机械设备，清除场地硬化层，妥善规范处置拆除产生的固废，按照临时用地复垦要求开展土地复垦、生态恢复。

（八）加强环境风险防控管理。严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，加强生产设施及环保设施的日常运行及维护管理，采取可靠的环境风险防范措施，配备必要的应急处置设施及物资，保证运行效率和处理效果的可靠性，防止环境污染事故发生，确保环境安全。制定并完善突发环境事件应急预案，并按程序报我局备案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动的，你公司应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。项目在发生实际排污之前，应按《排污许可管理条例》相关规定，申请排污许可手续。

六、请乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。   

                       乐山市生态环境局       
                             2026年9月15日  

信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市沙湾区自然资源局、乐山市沙湾区沙湾镇人民政府、乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队，乐山市沙湾生态环境监测站，四川佳信众合生态环境科技有限公司。



