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乐山市生态环境局

关于《四川省乐山市沙湾区小型灌区提升改造项目生态环境影响报告表》的审批意见
乐山市沙湾区水利服务中心：

你单位报送的《四川省乐山市沙湾区小型灌区提升改造项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现提出以下审批意见：

一、项目基本情况

《报告表》表明：四川省乐山市沙湾区小型灌区提升改造项目位于四川省乐山市沙湾区踏水镇、太平镇、嘉农镇、沙湾镇、福禄镇、葫芦镇、牛石镇、铜河街道，建设性质为改建。主要建设内容及规模：燕子坎村提灌站维修、GBZ-PE-04—GBZ-PE-05新建管网已由其他项目实施，故本次环境影响评价范围将其予以剔除，其余建设内容及规模保持不变。建设内容及规模为提升改造双星口灌区、苏店灌区、王田灌区、二峨灌区、红阳水库灌区、干坝子灌区、四峨灌区、安池灌区、朝山灌区、喻坝灌区10个小型灌区，整治山坪塘10座、新建蓄水池27个、维修提灌站5座、整治渠道39541m、新建管道34521m、新建涵管510m六项工程，配套建设人行桥、沉砂池、分水口等渠系附属建筑物。总占地面积274400m²，其中永久占地50600m²，临时占地223800m²，不涉及移民搬迁安置。项目总投资2500万元，其中环保投资220万元。项目已取得乐山市沙湾区发展和改革局批复（乐沙发改〔2023〕203号、乐沙发改〔2025〕204号），符合国家现行的产业政策。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你单位必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。            

二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）严格按照报告表要求，切实落实生态保护措施。优化施工布置，合理规划占地，严格控制占地面积；各施工区设置野生动植物保护警示牌或宣传栏；加强施工人员的各类管理；对施工材料堆放采取防雨遮雨设施并远离水源；合理安排施工时间，选择枯水期施工；临时占地范围采取表土剥离、覆土整地、表土回铺、绿化恢复措施；设置排水沟、沉砂池、临时挡墙，采取遮盖措施。运营期对临时工程全部拆除，采取绿化等生态修复措施；加强宣传教育，加强项目管理；加强生态环境实地监控，采取防治措施。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化各项水污染防治措施。管道试压废水、基坑排水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后全部回用施工洒水抑尘；生活污水依托周边农户现有化粪池收集处理。
（三）严格按照报告表要求，落实各项大气污染防治措施。施工期严格落实“六必须”“六不准”，施工工区设置围挡，对材料堆场和堆土等采取遮盖措施，不得露天堆放；对场地和运输的道路及时清扫和洒水抑尘；施工机械及运输车辆定期检修与保养，运输车辆篷布遮盖，避免运输过程出现抛洒现象。
（四）严格按照报告表要求，加强噪声污染防治管理。选用低噪设备和工艺，加强机械设备的检查和维护保养；加强施工人员管理，合理安排施工时间，夜间（22:00-6:00）不施工；合理安排施工运输车辆运输时间和运输路线，临近居民点设置围挡，严格限速、禁止鸣笛。

（五）严格按照报告表要求和“减量化、资源化、无害化”原则，落实并优化固体废物污染防治措施。建筑弃渣优先开展场内综合利用，不可回用建筑垃圾转运至属地政府指定处置场所规范处置；生活垃圾定点收集，定期运往镇垃圾集中堆放场进行统一处理；沉淀池底泥用于管道回填、表土回覆；清淤淤泥堆放于临时堆场，沥水后回填坝后。施工现场不设置危险废物暂存点，机修废机油由具备危险废物经营资质单位现场直接收集、转运。

（六）切实落实“以新带老”环境治理措施。通过实施山坪塘除险加固清淤、新建蓄水池、渠道防渗整治、提灌站机电设备更新改造，消除现有灌区设施淤积渗漏、蓄水失效、设备老化等问题，提升灌区灌溉水利用效率，削减农田退水带来的农业面源污染负荷。

（七）加强环境风险防控管理。严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，避免发生投诉纠纷；施工结束后，做好临时占地、渣场裸露面、施工便道的植被恢复；对场地进行植被恢复、土地复垦作业，确保施工迹地不裸露，以减少水土流失。制定并完善突发环境事件应急预案，并按程序报我局备案。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。项目在发生实际排污之前，应按《排污许可管理条例》相关规定，申请排污许可手续。

六、请乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督管理。   

                           乐山市生态环境局       
                            2026年11月 日  

信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市沙湾区水务局、乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队，乐山市沙湾生态环境监测站，四川天和环境工程科技有限公司。




